Объект № _________                   «У Т В Е Р Ж Д А Ю»     

______________________________________________

         (руководитель Объекта)          

_______________/_______________/

«___» ___________ 201___ г.

Инструкция

по использованию Централизованной автоматизированной системы передачи извещений (ЦАСПИ) о пожарах и иных чрезвычайных ситуациях на объекте защиты в автоматическом режиме
Два способа визуальной проверки  работоспособности АУ ЦАСПИ:
1. При невозможности передать сигнал «ПОЖАР» в пожарное подразделение индикатор на крышке прибора загорается желтым цветом и звучит звуковой сигнал (ГОСТ 53325-12 , п.9.3). Прибор работоспособен, когда индикатор горит зеленым цветом.

2. В «Личном кабинете» объекта защиты индикации «Статус объекта» соответствует на зеленом фоне надпись  «ОХРАНА» 
При ЛОЖНОМ срабатывании пожарной сигнализации НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТМЕНИТЬ ВЫЕЗД пожарного расчета

- По телефонам «01» и пожарной части: ________________________






              (заполняется на объекте)

- По телефонам Центра 
8(812) 495-62-93
8(812) 495-62-99
8(812) 495-62-91
Форма сообщения:

1) НОМЕР ОБЪЕКТА – ______________ 
2) Наименование и адрес объекта _____________________________
3) Свою фамилию и должность _______________________________
4) Причину срабатывания пожарной сигнализации
Сообщение регистрируется аппаратурой объективного контроля телефонных переговоров.

В случае неисправности автоматической пожарной сигнализации

сообщить в обслуживающую организацию

По телефонам: __________________ (вписываются телефоны организации, обслуживающей пожарную сигнализацию)
При ПОЖАРЕ – действовать согласно Инструкции при пожаре
Ответственный за пожарную безопасность

________________/________________/
